附件1：

	项目名称
	规格
	数量
	技术参数
	备注

	混合气体传感器
	Primus IE
	1
	具备监测和控制混合空氧性能
	提供的配件必须为原厂生产及原装进口，而且是全新、未曾使用过的部件，配件的采购渠道必须符合国家相关法律法规。（MR850湿化器须为费雪派克原厂湿化器）

	马达及其组件
	Primus IE
	2
	具备呼吸潮气量控制性能，组件有光栅限位传感器，精准输送潮气量。
	

	PIA氧气传感器
	Primus IE
	1
	具备氧浓度监测和反馈性能
	

	analog 控制板
	Primus IE
	1
	具备控制呼吸机性能
	

	空气高压传感器
	Primus IE
	1
	监测高压空气性能
	

	氧气高压传感器
	Primus IE
	1
	监测高压氧气性能


	

	VGC散热风扇
	Primus 
	1
	具备VGC散热功能
	

	CPU控制板
	Evita4
	1
	具备控制呼吸机性能
	

	气动控制板
	Evita4
	1
	具备气动控制、精准潮气量输送量性能
	

	MR850湿化器
	Evita4
	5
	具备湿化控制性能
	

	车架轮子
	Babylog 8000
	8
	具备输送、静音锁车功能
	


