附件1：
玻片打号机参数配置要求
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1. 
	一、总体要求：
1.设备主要功能、用途：玻片打号机可以直接在玻片打印病理号码和信息。

	★
	2. 
	2.保修期≥  3  年（包括一切附属配件），费用均包含在投标报价中。

	
	3. 
	3.设备交货日期不得超过生产日期后6个月。（提供承诺函）

	★
	4. 
	4.所投设备为非召回、非停产设备。（提供承诺函）

	★
	5. 
	二、主要技术要求（达到或优于）
1.采用激光打印技术，无需墨盒和色带等其它耗材。

	★
	6. 
	2.耐腐蚀性：耐二甲苯、酒精，经HE染色、特殊染色或免疫组化染色后均不出现晕染和脱色现象，秒内扫描识别。

	★
	7. 
	3.玻片兼容性：可打印带激光粉、不带激光粉漆面玻片及免疫组化玻片,漆面不打透。

	▲
	8. 
	[bookmark: _Hlk231568523]4.电脑一体机：10英寸以上电容屏触控一体机，支持与HIS、LIS、PACS等系统接口联接，实现数据共享功能，获取数据后自动打印。

	▲
	9. 
	5.支持打印内容自定义：可打印病理号+小号及各种文字、符号、图案和二维码，且具有数字自动转字母打印功能，支持扫码打印及内容自定义，支持病理号自动递增功能和多种模板切换打印功能，支持历史数据查询并重新打印功能，实时显示打印进度，支持一台电脑控制多台设备。

	▲
	10. 
	6.装载容量：装载容量≥200张玻片，上料盒与收集盒可以互换，可多个上料盒交替使用。

	▲
	11. 
	7.打印速度：打印速度≤3秒/张玻片。

	
	12. 
	8.净化系统：采用通过空气净化系统，去除异味和过滤灰尘。

	
	13. 
	9.系统：具备蓝牙、WIFI 功能和USB、VGA、网络接口，可外接鼠标、键盘、显示屏、扫描枪。

	★
	14. 
	三.主要配置清单（单台）：
	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	主机
	台
	1


以上配置不排除遗漏的可能性，供应商应自行添加必要的配置以保证设备能正常运转。否则，影响验收后果自负。

	说明
	[bookmark: OLE_LINK5]打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。














评审因素及对应的分值、权重：
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	商务部分10.0分
技术部分60.0分
报价得分30.0分

	技术部分
	重要技术条款响应  (40分)
	根据各投标人对招标文件技术要求中“▲”条款（共4条）的响应程度进行评分：全部响应得40分，每有一项不响应的扣10分。 
【注：供应商应对重要技术条款逐条进行响应，并提供证明材料。如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则证明材料以①产品说明书或②厂家技术白皮书（如厂家的技术白皮书为英文版，请同时提供中文版） 。供应商需对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识。凡不符合上述要求的证明材料、证明材料模糊不清晰或未对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识，导致评审专家无法认定的，该标注重要技术条款将视为负偏离。】

	
	一般技术条款响应 (20分)
	所投产品完全满足或优于用户需求书中不带▲号的一般技术参数要求的（共4条），得20分。每1项不带▲号的技术参数负偏离，扣5分。
【注：供应商应对一般技术条款逐条进行响应，并提供证明材料。如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则证明材料以①产品说明书或②厂家技术白皮书（如厂家的技术白皮书为英文版，请同时提供中文版） 。供应商需对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识。凡不符合上述要求的证明材料、证明材料模糊不清晰或未对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识，导致评审专家无法认定的，该一般技术条款将视为负偏离。】

	商务部分
	售后服务方案 (5分)，（等次分值选择：0;1;3;5）
	根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员（专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务等内容进行评审： 
（1）投标人所提供的质保期内和质保期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，承诺到达时间小于6小时，优于或完全满足项目要求的得5分；
（2）投标人所提供的质保期内售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不够及时，承诺到达时间小于12小时，基本满足项目要求的得3分；
（3）投标人只提供了简单的售后服务方案，维修服务安排无法满足项目要求，承诺到达时间小于24小时，不能满足项目要求的得1分；
（4）不提供的不得分。

	
	同类项目服务经验情况 (5分)
	[bookmark: _GoBack]自2024年1月1日至递交响应文件截止时间止（以合同签订时间为准），供应商承接过玻片打号机类似项目，每提供1个业绩，得1分，最高得5分 。
【注：1.以签订合同的时间为准（分支机构的，总公司（总所）业绩可纳入评审）；2.须提供业绩合同关键页（须体现项目名称、合同采购内容、签订时间、双方落款盖章）有效证明材料复印件并加盖公章。 3.同一客户不累计得分。】

	投标报价
	投标报价得分 (30分)

	投标报价得分(30.0分)：投标报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。
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