[bookmark: _GoBack]附件2：
石蜡包埋机参数配置要求
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	★
	1. 
	一、总体要求：
1.所投的产品须具有中华人民共和国医疗器械注册证/备案凭证，投标时提供复印件。

	
	2. 
	2.设备主要功能、用途：对石蜡进行熔解，活体组织和标本用石蜡包裹固化制成蜡块，包埋成型。

	★
	3. 
	3.保修期≥  3  年（包括一切附属配件），费用均包含在投标报价中。

	▲
	4. 
	4.设备主机使用年限≥ 7年，（提供同型号产品铭牌/标签或使用说明书等证明）。

	
	5. 
	5.设备交货日期不得超过生产日期后6个月。（提供承诺函）

	★
	6. 
	6.所投设备为非召回、非停产设备。（提供承诺函）

	★
	7. 
	二、主要技术要求（达到或优于）
1.中文或图形触摸屏操作：可设定工作程序、工作时间、温度及时钟。

	★
	8. 
	2.蜡缸容量及独立温控：蜡缸容量≥5升，可独立调节蜡缸温度。

	★
	9. 
	3.热台带独立定位冷台：能迅速达到制冷效果，满足工作需要。

	▲
	10. 
	4.定时开关系统：可任意设置定时自动开关机和预设温度控制。

	▲
	11. 
	5.独立照明系统：照明灯为LED，可多档次调节照明。

	▲
	12. 
	6.模具储存容量及独立温控：模具储存容量≥200只，可独立调节模具储存区温度。

	▲
	13. 
	7.冷台温度控制和放置蜡块量：冷台温度可独立调节，冷台可放置蜡块数量≥64只。

	▲
	14. 
	8.镊子孔加热：有独立的镊子孔加热功能。

	
	15. 
	9.排蜡系统和排蜡阀：设计保证热台、组织槽、熔蜡缸等处的熔蜡顺畅排出；可手控出蜡或脚控出蜡，出蜡结束后无残余液体石蜡滴出；提供可移废蜡槽，便于清洁。

	
	16. 
	10.可调节石蜡流量及石蜡喷嘴长度。

	★
	17. 
	三.主要配置清单（单套）：
	序号
	配置名称
	单位
	数量

	1
	包埋机热台
	台
	1

	2
	包埋机冷台
	台
	1


以上配置不排除遗漏的可能性，供应商应自行添加必要的配置以保证设备能正常运转。否则，影响验收后果自负。

	说明
	[bookmark: OLE_LINK5]打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。











评审因素及对应的分值、权重：
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	商务部分10.0分
技术部分60.0分
报价得分30.0分

	技术部分
	重要技术条款响应  (48分)
	根据各投标人对招标文件技术要求中“▲”条款（共6条）的响应程度进行评分：全部响应得48分，每有一项不响应的扣8分。 
【注：供应商应对重要技术条款逐条进行响应，并提供证明材料。如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则证明材料以①产品说明书或②厂家技术白皮书（如厂家的技术白皮书为英文版，请同时提供中文版） 。供应商需对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识。凡不符合上述要求的证明材料、证明材料模糊不清晰或未对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识，导致评审专家无法认定的，该标注重要技术条款将视为负偏离。】

	
	一般技术条款响应 (12分)
	所投产品完全满足或优于用户需求书中不带▲号的一般技术参数要求的（共4条），得12分。每1项不带▲号的技术参数负偏离，扣3分。
【注：供应商应对一般技术条款逐条进行响应，并提供证明材料。如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则证明材料以①产品说明书或②厂家技术白皮书（如厂家的技术白皮书为英文版，请同时提供中文版） 。供应商需对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识。凡不符合上述要求的证明材料、证明材料模糊不清晰或未对证明材料中的技术参数响应内容所在位置进行圈记或明确标识，导致评审专家无法认定的，该一般技术条款将视为负偏离。】

	商务部分
	售后服务方案 (5分)，（等次分值选择：0;1;3;5）
	根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员（专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务等内容进行评审： 
（1）投标人所提供的质保期内和质保期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，承诺到达时间小于6小时，优于或完全满足项目要求的得5分；
（2）投标人所提供的质保期内售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应不够及时，承诺到达时间小于12小时，基本满足项目要求的得3分；
（3）投标人只提供了简单的售后服务方案，维修服务安排无法满足项目要求，承诺到达时间小于24小时，不能满足项目要求的得1分；
（4）不提供的不得分。

	
	同类项目服务经验情况 (5分)
	自2024年1月1日至递交响应文件截止时间止（以合同签订时间为准），供应商承接过石蜡包埋机类似项目，每提供1个业绩，得1分，最高得5分 。
【注：1.以签订合同的时间为准（分支机构的，总公司（总所）业绩可纳入评审）；2.须提供业绩合同关键页（须体现项目名称、合同采购内容、签订时间、双方落款盖章）有效证明材料复印件并加盖公章。 3.同一客户不累计得分。】

	投标报价
	投标报价得分 (30分)

	投标报价得分(30.0分)：投标报价得分＝（基准价/报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。
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